Operator economic                                                                                                                                                                      

(denumire)               

	Cerința minimă din
Caietul de sarcini


	PROPUNERE TEHNICA
SC ____________________________


ajutorul unui regulator pentru cascadă și zone

	  Caracteristici • Debitul caloric nominal la funcționarea în regim de încălzire – 75,3 kW 

• Debitul caloric nominal la putere minimă – 7,6 kW • Puterea nominală în regim de încălzire (80/60°C) – 73,0 kW • Puterea minimă – 7,2 kW • Consumul maxim de gaz metan – 7,96 m3/h 

• Domeniul de modulare – 10 ÷ 100 %

 • Eficiența la 80/60°C (nom. / min.) – 97,0 / 94,8 % • Randamentul la 50/30°C (nom. / min.) – 106,6 / 106,9 % 

• Randamentul la 40/30°C (nom. / min.) – 107,3 / 107,2 % • Dimensiuni (h x l x A) – 1038 x 600 x 502 mm
Durată minimă garanție 24 luni
	


Data completării:.............................                                                                                                   Operator economic,

                                                                                                                                                             ..............................…

                                                  (semnatura autorizată)




